
Лючок сценический низкопрофильный


**КРЛН-6**

Код по каталогу**:** 13-03-250



Лючок сценический низкопрофильный предназначен для монтажа в планшет сцены.

* Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.
* Габариты лючка: 423х295х125 мм, посадочные размеры: 355х227 мм.
* Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
* Масса лючка без установочной пластины 8,5 кг.
* Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.
* Габариты пластин: 335x102 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 335х75 мм.
* Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.



**Лючок сценический КРЛН-6 и типовые установочные пластины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-250** | **КРЛН-6**  Лючок сценический низкопрофильный КРЛН-6.  Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 423х295х125 мм, посадочные размеры: 355х227 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 8,5 кг. | x:\ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ\Электронная база чертежей\Типовые изделия\Лючки сценические\КРЛН-6\КРЛН-6-Внешний вид.JPG |
| **13-03-251** | **ОПН6**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 - глухая пластина.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\Пластина розеточная.jpg |
| **13-03-253** | **ПН6-R6**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 6 розетками Schuko.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\6pce.jpg |
| **13-03-254** | **ОПН6-R6**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 6 отверстиями под розетки Schuko.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. С отверстиями под разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\6pce-0.JPG |
| **13-03-255** | **ПН6-R5-F1**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама).  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\5pce+1xlr.jpg |
| **13-03-256** | **ОПН6-R5-D1**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\5pce+1xlr-0.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-257** | **ПН6-R5-F1-M1**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\5pce+2xlr.jpg |
| **13-03-258** | **ОПН6-R5-F1-M1**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъем XLR D-типа.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | W:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\5pce+2xlr-0.JPG |
| **13-03-259** | **ПН6-R1-F5-M5**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 розеткой Schuko, 5 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 5 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 5 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 5 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\1pce+10xlr.jpg |
| **13-03-260** | **ОПН6-R1-D10**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 отверстием под розетку Schuko и 10 отверстиями под разъем XLR D-типа.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 1 розетка РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 10 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | W:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\1pce+10xlr-0.JPG |
| **13-03-261** | **ПН6-R1-F8-M8**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 розеткой Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 1 розетка PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\1pce+16xlr.jpg |
| **13-03-262** | **ОПН6-R1-D16**  Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 отверстием под розетку Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа.  Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 1 розетка РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | W:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛН-6\1pce+16xlr-0.JPG |