
**Лючок сценический КРЛ-6**

Код по каталогу**: 13-03-100**



Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

* Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.
* Габариты лючка: 291х270х200 мм, посадочные размеры: 223х202 мм.
* Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
* Масса лючка без установочной пластины 5,8 кг.
* Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.
* Габариты пластин: 209x194 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 194х169 мм.
* Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.



**Лючок сценический КРЛ-6 и типовые установочные пластины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-100** | **КРЛ-6**  Лючок сценический КРЛ-6  Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 291х270х200 мм, посадочные размеры: 223х202 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 5,8 кг. | w:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6-Внешний вид.JPG |
| **13-03-101** | **ОП6**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 - глухая пластина.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\Розеточная пластина.jpg |
| **13-03-103** | **П6-R6**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 6 розетками Schuko.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\6pce.jpg |
| **13-03-104** | **ОП6-R6**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 6 отверстиями под розетки Schuko.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\6pce-0.JPG |
| **13-03-105** | **П6-R5-F1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\5pce+1xlr.jpg |
| **13-03-106** | **OП6-R5-D1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\5pce+1xlr-0.JPG |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | | | **Изображение** |
| **13-03-107** | | **П6-R5-F1-M1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\5pce+2xlr.jpg | |
| **13-03-108** | **ОП6-R5-D2**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\5pce+2xlr-0.JPG |
| **13-03-109** | **П6-R4-F2-M2**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 4 розетками Schuko, 2 разъема XLR 3-pin female (мама) и 2 разъема XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом,  2 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 2 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1 | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\4pce+4xlr.jpg |
| **13-03-110** | **OП6-R4-D4**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 4 отверстиями под розетки Schuko и 4 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\4pce+4xlr-0.JPG |
| **13-03-111** | **П6-R2-F4-M4**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 4 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 4 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 4 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 4 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+8xlr.jpg |
| **13-03-112** | **OП6-R2-D8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 8 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 8 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+8xlr-0.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-113** | **П6-R2-F6-M6**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 6 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 6 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 6 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 6 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+12xlr.jpg |
| **13-03-114** | **OП6-R2-D12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 12 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 12 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+12xlr-0.JPG |
| **13-03-115** | **П6-R2-F8-M8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+16xlr.jpg |
| **13-03-116** | **OП6-R2-D16**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\2pce+16xlr-0.JPG |
| **13-03-117** | **П6-F12-M12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\24xlr.jpg |
| **13-03-118** | **OП6-D24**  Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-6\24xlr-0.JPG |