**Лючок сценический КРЛ-8**

Код по каталогу**: 13-03-150**

****

Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

* Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.
* Габариты лючка: 373х270х200 мм, посадочные размеры: 202х305 мм.
* Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
* Масса лючка без установочной пластины 7,4 кг.
* Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.
* Габариты пластин: 292x194 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 292x146 мм.
* Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.



**Лючок сценический КРЛ-8 и типовые установочные пластины**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-150** | **КРЛ-8**  Лючок сценический КРЛ-8.  Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 373х270х200 мм, посадочные размеры: 202х305 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 7,4 кг. | **w:\Сазанова Ольга Анатольевна\КРЛ-8-Внешний вид.JPG** |
| **13-03-151** | **ОП8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 - глухая пластина.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\Пластина розеточная.jpg |
| **13-03-153** | **П8-R8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 розетками Schuko.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\8pce.jpg |
| **13-03-154** | **ОП8-R8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 отверстиями под розетки Schuko.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\8pce-0.JPG |
| **13-03-155** | **П8-R7-F1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. Установленные разъемы: 7 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\7pce+1xlr.jpg |
| **13-03-156** | **OП8-R7-D1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъем XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. С отверстиями под разъемы: 7 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\7pce1xlr-0.JPG |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | | **Изображение** |
| **13-03-157** | | **П8-R7-F1-M1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 7 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\7pce+2xlr.jpg |
| **13-03-158** | **OП8-R7-D2**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 7 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. С отверстиями под разъемы: 7 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | | **Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\7pce+2xlr-0.JPG** |
| **13-03-159** | **П8-R6-F1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 6 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и  1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\6pce+1xlr.jpg |
| **13-03-160** | **OП8-R6-D1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 6 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъем XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 6 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\6pce1xlr-0.JPG |
| **13-03-161** | **П8-R2-F8-M8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 розетками Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\2pce+16xlr.jpg |
| **13-03-162** | **OП8-R2-D16**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\2pce+16xlr-0.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-163** | **П8-R2-F12-M12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 розетками Schuko, 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\2pce+24xlr.jpg |
| **13-03-164** | **OП8-R2-D24**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\2pce24xlr-0.JPG |
| **13-03-165** | **П6-F8-M8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\16xlr.jpg |
| **13-03-166** | **OП8-D16**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\16xlr-0.JPG |
| **13-03-167** | **П8-F12-M12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 292х146. Установленные разъемы: 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\24xlr.jpg |
| **13-03-168** | **OП8-D24**  Установочная пластина для лючка КРЛ-8 с 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 292х194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 292х146. С отверстиями под разъемы: 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-8\24xlr-0.JPG |