**Лючок сценический КРЛ-12**

Код по каталогу**: 13-03-200**



Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

* Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.
* Габариты лючка: 373х350х200 мм, посадочные размеры: 305х282 мм.
* Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
* Масса лючка без установочной пластины 8.9 кг.
* Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.
* Габариты пластин: 291х274 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 291х230 мм.
* Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.



**Типовые установочные пластины для лючка КРЛ-12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-200** | **КРЛ-12**  Лючок сценический КРЛ-12.  Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 373х350х200 мм, посадочные размеры: 305х282 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 8,9 кг. | w:\Сазанова Ольга Анатольевна\КРЛ-12-Внешний вид.JPG |
| **13-03-201** | **ОП12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 - глухая пластина.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\Розеточная пластина.jpg |
| **13-03-203** | **П12-R8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 8 розетками Schuko.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\8pce.jpg |
| **13-03-204** | **ОП12-R8**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 8 отверстиями под розетки Schuko.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 8 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\8pce-0.JPG |
| **13-03-205** | **П12-R12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 12 розетками Schuko.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. Установленные разъемы: 12 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\12pce.jpg |
| **13-03-206** | **ОП12-R12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 12 отверстиями под розетки Schuko.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. С отверстиями под разъемы: 12 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\12pce-0.JPG |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | | **Изображение** | | |
| **13-03-207** | | **П12-R11-F1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 11 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама).  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 11 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\11pce+1xlr.jpg | |
| **13-03-208** | **OП12-R11-D1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 11 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемы XLR D-типа.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. С отверстиями под разъемы: 11 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. | | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\11pce+1xlr-0.JPG |
| **13-03-209** | **П12-R10-F1-M1**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 10 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\10pce2xlr.jpg |
| **13-03-210** | **OП12-R10-D2**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 10 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъем XLR D-типа.  Габариты 291х274 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 10 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\10pce2xlr-0.JPG |
| **13-03-211** | **П12-R3-F12-M12**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 3 розетками Schuko, 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 3 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\3pce24xlr.jpg |
| **13-03-212** | **OП12-R3-D24**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 3 отверстиями под розетки Schuko и 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 3 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | | | | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\3pce24xlr-0.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код по каталогу** | **Наименование, описание** | **Изображение** |
| **13-03-213** | **П12-F16-M16**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 16 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 16 разъемами XLR 3-pin male (папа).  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 291х230. Установленные разъемы: 16 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 16 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\32xlr.jpg |
| **13-03-214** | **OП12-D32**  Установочная пластина для лючка КРЛ-12 с 32 отверстиями под разъемы XLR D-типа.  Габариты 291х274 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 291х230. С отверстиями под разъемы: 32 разъема XLR D-типа. Без разъемов. | Y:\Сазанова Ольга Анатольевна\Лючки сценические\КРЛ-12\32xlr-0.JPG |